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ESPECIFICACIONES - SECCIÓN 10 22 26 PARTICIONES OPERABLES

Parte 1 – Generalidades

1.1 Descripción

A. Generalidades:
1. Proporcione e instale particiones operables y sistema de suspensión.  Proporcionar toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y servicios para paredes operables de acuerdo con las disposiciones de los documentos del contrato.

1.2 Trabajo relacionado de otros

A. La preparación de la apertura será realizada por el contratista general.  Cualquier desviación de las condiciones del sitio contraria a los planos de taller aprobados debe ser puesta en conocimiento del arquitecto.

[bookmark: _GoBack1]B. Todos los cabezales, bloqueos, estructuras de soporte, jambas, cerramientos de vías, aislamiento circundante y deflectores de sonido según lo requerido en 1.4 Garantía de calidad.

C. Pre punzonado de la estructura de soporte de acuerdo con los planos de taller aprobados.

D. Pintar o terminar de otra manera todas las molduras y otros materiales contiguos a la cabeza y jamba de las particiones operables.

1.3 Presentaciones

R. Se deben proporcionar planos de taller completos antes de la fabricación que indiquen los detalles de construcción e instalación.  Los planos del taller deben enviarse dentro de los 60 días posteriores a la recepción del contrato firmado.

1.4 Garantía de calidad

A. La instalación debe ser realizada por un instalador certificado por el fabricante.

B. La preparación de la abertura se ajustará a los criterios establecidos por ASTM E557 Práctica estándar para aplicaciones arquitectónicas e instalación de particiones operables.

C. La partición STC (Clasificación de transmisión de sonido) se logrará según el método de prueba estándar ASTM E90-99 y E413-87. No se permitirá la realización de pruebas bajo los procedimientos de ASTM antes de E90-99. Todas las pruebas deben ser de un laboratorio independiente, actualmente operativo y acreditado por NVLAP disponible para verificar los resultados.

1.5 Entrega, almacenamiento y manipulación del producto

A. El almacenamiento adecuado de las particiones antes de la instalación y la protección continua durante y después de la instalación serán responsabilidad del contratista general.





1.6 Garantía

A. Los paneles divisorios estarán garantizados por un período de dos años con todas las partes mecánicas, incluidas las vías y los soportes, garantizados por un período de cinco años. Esta garantía es contra defectos en el material o la mano de obra del producto del fabricante, excluyendo el abuso.



Parte 2 – Productos

2.1 Fabricantes

A. Fabricantes: Sujeto al cumplimiento de los requisitos, proporcione productos de la siguiente manera:
1. styleWALL.

2.2 Funcionamiento

A. Serie 841 operado manualmente, paneles individuales con soporte superior.

B. Sello inicial (seleccione uno):
	1. Sello de la bombilla.
2. Jamba de pared fija. (Opcional)

C. Cierre final (seleccione uno):
1. Panel de cierre telescópico equipado con una jamba telescópica montada en un mecanismo de piñón y cremallera y extendida con una manija de palanca.
2. Panel de cierre con bisagras (hasta 12'-0" [3658 mm] de altura). (Opcional)
un. Misma construcción y acabado frontal que los paneles divisorios.
b. Hardware estándar:
			(i). Tiradores de descarga y pestillo de rodillo.
		c. Hardware opcional (seleccione uno):
(i). Barra antipánico con palanca no bloqueable.
(ii). Barra antipánico con palanca bloqueable.
(iii). Cerradura de cerrojo.

2.2 Construcción de paneles

A. Paneles nominales de 4" [102 mm] de espesor, hasta 48 1/2" [1230 mm] de ancho. Los miembros de la estructura deben ser extrusiones de aleación de aluminio 6065-T5 con soporte de acero y sujeción mecánica. La sección de extrusión más delgada no debe ser inferior a 3/32" [2,5 mm]. Tubos de carro soldados a tubo de acero de 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" [38 mm X 38 mm X 2,5 mm] fijados mecánicamente a la extrusión del marco superior. Cavidad del panel para rellenar con aislamiento acústico. Las caras de los paneles deben ser extraíbles y reemplazables en el sitio para adaptarse a los cambios en la función de la habitación, los acabados interiores, etc.






B. Clasificación acústica (seleccione una):
	1. 43 STC.
	2. 47 STC.
	3. 49 STC.
	4. 52 STC.
	5. 53 STC.
	6. 55 STC.

C. Construcción de la cara del panel (seleccione uno):
1. STC 49, 52, 53, 55: pieles de acero galvanizado laminadas a placa de yeso de 1/2" [13 mm]. Espesor del acero basado en la clasificación STC.
2. STC 47, 49, 52, 53, 55: placa de cartón yeso de 1/2" [13 mm] con revestimiento de acero galvanizado. Espesor del acero basado en la clasificación STC. (Opcional)
3. STC 43: placa de cartón yeso de 1/2" [13 mm].
4. STC 47, 49, 52, 53, 55 con laminado de plástico opcional o acabado de chapa de madera: tablero de partículas de 1/2" [13 mm] con revestimiento de acero galvanizado. Espesor del acero basado en la clasificación STC.
	a. Tablero de partículas estándar.
b. Tablero de partículas ULEF / NAUF. (Opcional)
5. STC 43 con laminado de plástico opcional o acabado de chapa de madera: tablero de partículas de 1/2" [13 mm].
	a. Tablero de partículas estándar.
b. Tablero de partículas ULEF / NAUF. (Opcional)

D. Bisagras para puerta de paso y puerta corrediza:
1. (Con molduras protectoras) Las discretas bisagras de acero se mezclan con la forma de la extrusión del marco. 
2. (Con bordes sin bordes) Bisagras de acero discretas para sobresalir no más de 1/4" [6 mm] de la cara del panel.

E. Recortes verticales (seleccione uno):
1. Los adornos protectores cubren y protegen todos los bordes de las caras del panel y el acabado de la cara.
	2. Bordes verticales recortados. (Opcional)

F. Peso del panel:
1. Entre 6 y 10.5 lbs/sq.ft [29.5 a 51.5 kg/sq.m] (según la clasificación STC).

2.4 Acabados de paneles

A. El acabado de la cara debe ser (seleccione según sea necesario):
1. Revestimiento mural de vinilo reforzado Clase A aplicado en fábrica con respaldo tejido, con un peso de 21 oz / lin.yard [545 g / lin.m]. Color seleccionado del selector de color estándar del fabricante.
2. Tela resistente a las manchas de poliéster Clase A aplicada en fábrica u olefina / poliéster. Color seleccionado del selector de color estándar del fabricante. (Opcional)
3. Alfombra de poliéster acanalada verticalmente Clase A aplicada en fábrica (NRC 0.20). Color seleccionado del selector de color estándar del fabricante. (Opcional)
4. Material propio del cliente (C.O.M.) suministrado y aplicado por el fabricante. (Sujeto a aprobación). (Opcional)



5. Material especificado por el cliente (C.S.M.) adquirido y aplicado por el fabricante. (Sujeto a aprobación). (Opcional)
6. Marcador de acero de altura completa. (Opcional)
7. Tablero de marcador de porcelana de altura completa (solo con adornos protectores). (Opcional)
8. Tablón de anuncios de corcho natural de altura completa (solo con adornos protectores). (Opcional)
9. Tablón de anuncios de corcho natural de altura completa cubierto de vinilo o tela. (Opcional)
10. Tablón de anuncios Forbo de altura completa (solo con adornos protectores). (Opcional)
11. Laminado de alta presión Wilsonart (38 y 60 sufijos). (Opcional)
12. Chapa de madera. (Opcional)
13. Descubierta (no disponible para paneles STC 43 o 47 con bordes verticales sin bordes). (Opcional)

B. El acabado del marco del panel debe ser (seleccione uno):
1. Anodizado satinado transparente.
	2. Recubrimiento en polvo.  Color seleccionado del sistema de color RAL Classic. (Opcional)
3. Recubrimiento en polvo personalizado.  (Chip de color que se suministrará a stylewall o.  La combinación de colores de stylewall debe ser aprobada por el arquitecto antes de que se libere cualquier material para su fabricación) (Opcional)

2.5 Sellos de sonido

A. Sellos verticales: 
1. Sellos entrelazados dobles de aluminio y pvc machihembrados en cada borde del panel. 

B. Sellos horizontales (seleccione uno):
1. Tipo FA: barridos superiores fijos de pvc de 1" [25 mm] y sellos inferiores operados automáticamente. Los sellos inferiores caen automáticamente a medida que el panel se coloca sin el uso de una herramienta. Los sellos inferiores se retraen automáticamente cuando el panel se retira de la pared o del panel adyacente. (No disponible en 53 y 55 STC).
		a. FA-2:	Espacio libre al piso de 2" [51 mm] con rango de operación de 1 1/2" [38 mm].
2. Tipo FM: barridos superiores fijos de pvc de 1" [25 mm] y sellos inferiores operados manualmente. Los sellos inferiores se extienden y retraen con media vuelta de una manija de palanca extraíble. (Opcional) (No disponible en 53 y 55 STC). 
(Seleccione uno)
a. FM-1: 	Espacio libre al piso de 1" [25 mm] con rango de operación de 5/8" [16 mm].
		b. FM-1.5: 	Distancia al suelo de 1 1/2" [38 mm] con rango de funcionamiento de 3/4" [19 mm].
		c. FM-2: 	Distancia al piso de 2" [51 mm] con rango de operación de 1" [25 mm].
		d. FM-2.5: 	Distancia al piso de 2 1/2" [64 mm] con rango de operación de 2" [51 mm].
		e. FM-4: 	Distancia al piso de 4" [102 mm] con rango de operación de 3 1/2" [89 mm].



	3. Tipo MM: Sellos superior e inferior operados manualmente. Los sellos superior e inferior se extienden y retraen simultáneamente con media vuelta de una manija de palanca extraíble. (Opcional)
(Seleccione uno)
a. MM-1 *: 	Espacio libre de la pista de 1" [25 mm]. Espacio libre al piso de 1" [25 mm] con rango de operación de 5/8" [16 mm].
b. MM-1.5: 	Espacio libre de la pista de 1" [25 mm]. Distancia al suelo de 1 1/2" [38 mm] con rango de funcionamiento de 3/4" [19 mm].
c. MM-2: 	Espacio libre de la pista de 1" [25 mm]. Distancia al piso de 2" [51 mm] con rango de operación de 1" [25 mm].
d. MM-2.5: 	Espacio libre de la pista de 1" [25 mm]. Distancia al piso de 2 1/2" [64 mm] con rango de operación de 2" [51 mm].
e. MM-4: 	Espacio libre de la pista de 1" [25 mm]. Distancia al piso de 4" [102 mm] con rango de operación de 3 1/2" [89 mm].
* Los sellos horizontales tipo MM-1 son estándar para los paneles STC 53. Los sellos horizontales tipo MM-1 son estándar para los paneles STC 55 con la adición de barridos superiores fijos.
4. Tipo AA: Sellos superior e inferior operados automáticamente. Los sellos superior e inferior se extienden y retraen simultáneamente sin el uso de una herramienta. Los sellos superior e inferior se retraen automáticamente cuando el panel se retira de la pared o del panel adyacente. (Opcional)
a. AA-1.5: 	Espacio libre de la pista de 1" [25 mm]. Distancia al suelo de 1 1/2" [38 mm] con rango de funcionamiento de 3/4" [19 mm].

2.6 Sistema de suspensión

Un.  Vía y carros (seleccione uno):
1. Carril de aluminio #23-T: extrusión de aleación de aluminio 6063-T6 con moldura de sofito integral soportada por pares de varillas roscadas de 3/8" [10 mm] de diámetro conectadas a soporte estructural, con o sin soportes de suspensión opcionales.
A. Carro # 23: Cada carro debe tener dos ruedas de rodamiento de bolas rectificadas de precisión contra rotativas con neumáticos de nailon. 
b. Diseño multidireccional: El carro debe permitir que el panel navegue a través de las intersecciones L, T y X sin dispositivos de conmutación mecánica.
c. Uso: Para paneles de hasta 15'-3" [4648 mm] de altura.
d. Cada panel debe ser soportado por dos carros.
3. Pista de acero #72: acero laminado calibre 11 con embellecedor de sofito integral soportado por pares de varillas roscadas de 3/8" [10 mm] de diámetro conectadas al soporte estructural con soportes de suspensión. (Opcional)
Carro # 72: Cada carro debe tener cuatro ruedas de rodamiento de bolas rectificadas con precisión con neumáticos de acero. 
b. Diseño multidireccional: Los carros se guiarán automáticamente a través de un interruptor de pista de apilamiento preprogramado. 
c. Uso: Para paneles de hasta 15'-3" [4648 mm] de altura.
d. Cada panel debe ser soportado por dos carros.
4. Carril de aluminio #33-T: extrusión de aleación de aluminio 6063-T6 con embellecedor de sofito integral soportado por pares de varillas roscadas de 3/8" [10 mm] de diámetro conectadas al soporte estructural, con o sin soportes de suspensión opcionales.
Carro # 33: Cada carro debe tener dos ruedas de rodamiento de bolas rectificadas de precisión contra rotativas con neumáticos de nailon. 



b. Diseño multidireccional: El carro debe permitir que el panel navegue a través de las intersecciones L, T y X sin dispositivos de conmutación mecánica.
c. Uso: Para paneles entre 15-3" [4648 mm] y 22'-3" [6781 mm] de altura.
d. Cada panel debe ser soportado por dos carros.
5. Carril de aluminio #55-T: extrusión de aleación de aluminio 6063-T6 con moldura de sofito integral soportada por pares de varillas roscadas de 3/8" [10 mm] de diámetro conectadas al soporte estructural, con o sin soportes de suspensión opcionales.
A. Carro # 55: Cada carro debe tener cuatro ruedas de rodamiento de bolas rectificadas con precisión con neumáticos de acero. 
b. Diseño multidireccional: Los carros deben guiarse automáticamente a través de interruptores de vía preprogramados u operados eléctricamente. 
c. Uso: Para paneles de más de 22'-3" [6781 mm] de altura.
d. Cada panel debe ser soportado por dos carros.

B.  Acabado de pista (seleccione aplicable):
	1. El acabado de la pista de aluminio debe ser (seleccione uno):
		un. Anodizado satinado transparente.
b. Recubrimiento en polvo.  Color seleccionado del sistema de color RAL Classic. (Opcional)
[bookmark: __DdeLink__297_2494811046]c. Recubrimiento en polvo personalizado.  (Chip de color que se suministrará a stylewall.  La coincidencia de color de stylewall debe aprobarse antes de que cualquier material se libere para su fabricación) (Opcional)		
	2. El acabado de la pista de acero será (seleccione uno):
		un. Recubrimiento en polvo blanco.
		b. Recubrimiento en polvo.  Color seleccionado del sistema de color RAL Classic. (Opcional)
c. Recubrimiento en polvo personalizado.  (Chip de color que se suministrará a stylewall.  La coincidencia de color de stylewall debe aprobarse antes de que cualquier material se libere para su fabricación) (Opcional)

2.7 Características opcionales

A. Puerta de paso único compatible con la ADA:
	1. Misma construcción y acabado frontal que los paneles divisorios.
	2. Hardware estándar:
		un. Tirador al ras en cada lado.
		b. Pestillo de rodillo.
	3. Hardware opcional (seleccione según sea necesario):
un. Cierrapuertas automático oculto.
b. Barra de pánico:
(i).	Con palanca no bloqueable.
(ii).	Con palanca bloqueable.
b. Barra antipánico (cierrapuertas oculto incluido):
(i).	Con palanca no bloqueable.
(ii).	Con palanca bloqueable.
[bookmark: _Hlk21521371]







c. Señal de salida:
(i).	Señal de salida auto luminosa "Running Man" con placa frontal verde (estándar fuera de EE. UU., opcional en EE. UU.). *
(ii).	Señal fotoluminiscente "EXIT" con placa frontal roja (estándar en EE. UU., opcional en otros lugares). *
(iii). 	Señal fotoluminiscente "EXIT" con placa frontal verde (opcional). *
iv). 	Señal auto luminosa de "SALIDA" con placa frontal roja (opcional). *
(v). 	Señal auto luminosa "EXIT" con placa frontal verde (opcional). *	
d. Cerradura de cerrojo. *
e. Marco de ventana (acristalamiento por otros).
f. Visor de puerta.
(* Una señal de salida y una cerradura de cerrojo no se instalarán juntas en la misma puerta).

B. Puertas de doble paso que cumplen con la ADA:
	1. Misma construcción y acabado frontal que los paneles divisorios.
2. Hardware estándar:
		un. Tiradores al ras en cada lado.
		b. Pestillo enrollable entre puertas.
		c. Doble cierre de bola sobre cada puerta.	
		d. Perno deslizante superior activado por el borde en la hoja inactiva.
	3. Hardware opcional (seleccione según sea necesario):
un. Cierrapuertas automático oculto.
b. Barra antipánico en hoja activa:
(i).	Con palanca no bloqueable.
(ii).	Con palanca bloqueable.
c. Señal de salida sobre la hoja activa:
(i).	Señal de salida auto luminosa "Running Man" con placa frontal verde (estándar fuera de EE. UU., opcional en EE. UU.). *
(ii).	Señal fotoluminiscente "EXIT" con placa frontal roja (estándar en EE. UU., opcional en otros lugares). *
(iii). 	Señal fotoluminiscente "EXIT" con placa frontal verde (opcional). *
iv). 	Señal auto luminosa de "SALIDA" con placa frontal roja (opcional). *
(v). 	Señal auto luminosa "EXIT" con placa frontal verde (opcional). *
f. Cerradura de cerrojo en hoja activa. *
g. Marco de ventana (acristalamiento por otros).
h. Visor de puerta.
(* Una señal de salida y una cerradura de cerrojo no se instalarán juntas en la misma puerta).

C. Superficies de trabajo (seleccione según sea necesario):
1. Marcadores de acero blanco insertados. (En los paneles sin recortes, los bordes verticales de los marcadores se enrollarán).
2. Marcadores de porcelana blanca insertados.
3. Tablas de tachuelas de corcho natural insertadas de 1/4" [6 mm].
4. Tablas de linóleo insertadas de 1/4" [6 mm].



5. Bandejas de tiza/marcador empotradas de ancho completo.
6. Cajas de borrador empotradas.

D. Puerta corrediza (seleccione según sea necesario):
	1. Puerta corrediza acústica de la misma construcción y mismo acabado que los paneles divisorios.
2. Puerta corrediza no acústica de la misma construcción básica y el mismo acabado que los paneles divisorios.

Parte 3 – Ejecución

3.1 Instalación

Un. La instalación completa del sistema de pared operable debe ser realizada por un instalador autorizado capacitado en fábrica y estar en estricta conformidad con los planos de taller aprobados y las instrucciones de instalación del fabricante.

3.2 Limpieza

Un. Todas las superficies de los rieles y paneles deben limpiarse y estar libres de huellas de manos, grasa y suciedad.

B. El embalaje y otros desechos de instalación deben retirarse del lugar de trabajo.
3.3 Entrainaient

A. El instalador deberá demostrar los procedimientos adecuados de operación y mantenimiento al representante del propietario.

B. La manija de operación y los manuales del propietario deben proporcionarse al representante del propietario.
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